18/03/2013
pg_itec-altitude
;fraise D21.5-L55
;N=750t/min=50m/min
;F=25=150mm/min
;Plaque Norelem 903-6198
;OP3(C4) X131.21 Y54.15 Z-193.69
;simulation : dim. piŠce 120x120x15 ; OP X130 Y54 ; Dimension piŠce X-60 Y-48
G00 Z50
G00 X0 Y0
M01 ; v‚rification OP et L fraise
M10 O6.1
G00 X-72.00 Y45.25 ; d‚part enlŠvement coin gauche
G00 Z1 ; descente rapide
G01 Z-5 F25 ; premiŠre passe coing:
G22 COING:
G00 Y45.25 ; d‚part 2Šme passe coing:
G01 Z-10 ; deuxiŠme passe
G22 COING:
G00 Y45.25 ; d‚part 3Šme passe coing:
G01 Z-15 ; troisiŠme passe
G22 COING:
G00 Z50 ; d‚gagement
G00 X72.00 Y45.25 ; d‚part enlŠvement coin droit
G00 Z1 ; descente rapide
G01 Z-5 ; prise premiŠre passe coind:
G22 COIND:
G00 Y45.25 ; d‚part 2Šme passe coind:
G01 Z-10 ; prise deuxiŠme passe
G22 COIND:
G00 Y45.25 ; d‚part 3Šme passe coind:
G01 Z-15 ; prise troisiŠme passe
G22 COIND:
G00 Z50 ; d‚gagement
G00 X-72 Y-34.98 ; vers point prise de passe profil (bas-gauche)
G00 Z1 ; descente rapide
G01 Z-5 ; prise premiŠre passe profil:
G22 PROFIL:
G01 Z-10 ; prise deuxiŠme passe profil:
G22 PROFIL:
G01 Z-15 ; prise troisiŠme passe profil:
G22 PROFIL:
G00 Z50 ; d‚gagement
G77 ; position d‚montage piŠce
G99 ; fin programme
;------ Sous programme contournage profil
PROFIL: G01 X-60.58 Y-34.98 ; retour sur trajectoire du profil
G02 X0 Y69.95 I110.58 J6.11 ; arc … gauche
G02 X60.58 Y-34.98 I-50 J-98.82 ; arc … droite
G02 X-60.58 Y-34.98 I-60.58 J92.71 ; arc dessous
G00 X-72 Y-34.98 ; d‚calage pour prise de passe
G99 ; fin profil:
;------ Sous programme enlŠvement coin gauche
COING: G01 X-39.49 Y84.00 ; diagonale angle droite-haut
G00 X-15.99 ; prise passe vers la droite 18mm
G01 X-72.00 Y17.25 ; diagonale angle gauche-bas
G99 ; fin coing:
;------ Sous programme enlŠvement coin droit
COIND: G01 X39.49 Y84.00 ; diagonale angle gauche-haut
G00 X15.99 ; prise passe vers la gauche 18mm
G01 X72.00 Y17.25 ; diagonale angle droite-bas
G99 ; fin coind:
